Повышенного внимания требует гидравлическая система спецтехники. Строительная, погрузочно-разгрузочная и автотракторная техника работает в таких режимах, которые требуют в обязательном порядке гидравлических масел с присадками, а иногда и высокоиндексных масел (а очень часто для гидравлических систем такой техники предлагают обычные базовые масла без присадок, такие как И-20А, И-30, что негативно сказывается и на работе всей системы и на ее долговечности). Для гидравлических систем очень важным показателем является вязкость масла. Поэтому подходят гидравлические масла с присадками и широким диапазоном вязкости: Ultramax HLP ISO VG 22, 32, 46, 68, 100. А для работы в условиях значительного перепада температур наилучшим выбором станет масло Ultramax HVLP ISO VG 32, 46, 68 - это высокоиндексные гидравлические масла с присадками.